{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["钢管"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":14,"n_cols":9,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,2,7],[2,8,3,8],[4,1,5,1],[4,8,7,8],[6,1,7,1],[8,0,8,8],[10,0,10,5],[11,0,11,5],[12,0,12,5],[13,0,13,5],[13,6,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["管材及管件采购项目第三次询价报价表"]
["类别：钢管"]
["序号","材料名称","规格型号","单位","报价（元）",{"$nulls":3},"备注"]
[{"$nulls":4},"当天“我的钢铁网”公布的广东地区热轧板卷原价（元/t）","折算每米原材料单价（元）","制作安装费（元）","单价（元）"]
[1,"钢管Q235B","d1220x14","m",{"$nulls":4},"\n(1)管道外壁防腐\n1)埋地钢管:厂内埋地管道外壁均需进行防腐处理，采用重加强级防腐。具体作法为:采用CHL52-11环氧煤沥青防腐涂料，按三油二布防腐，即底漆一道+纤维布一道+面漆一道+纤维布一道+面漆一道。平均用量:底漆150g/m2面漆150g/m子。干漆膜厚度:底漆70μm，面漆65um。电火花试验3kV。\n2)外露钢管:厂内外露在空气或水中的管道外壁均需进行外防腐采用普通级防腐。具体作法为2按一底两面防腐 即底漆一道\n+面漆两道底漆采用IPN8710-1平均用量100g/n3干漆膜厚度35um:面漆采用IPN8710-2C平均用量150g/m干漆膜厚度每层40um。电火花试验1kV。\n(2)管道内壁防腐\n管道内壁防腐作法为一底两面即底漆一道+面漆两道，底漆采用IPN8710-1平均用量100a/m干漆膜厚度35um:面漆采用\nIPN8710-2A平均用量110g/n3干漆膜厚度每层40jm。电火花试验1kV。（3）顶管外防腐采用环氧玻璃鳞片，厚度大于600um。"]
[2,null,"d1420x14","m"]
[3,"钢管Q235B","d1220x12","m"]
[4,null,"d1420x12","m"]
["注：钢管单价由折算每米原材料单价和制作安装费两部分组成，其中折算每米原材料单价以询价公告发布当天公布的“我的钢铁网”广东地区热轧板卷原价为依据，制作安装费含货物制造费、防腐费、运输费（运输至工地现场）、装卸费、税票等费用；数量以具体工程实际需求为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
[]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话：",{"$nulls":5},"日期：2022年   月    日"]