{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["钢管"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"钢管","index":0,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,7],[19,0,19,7],[20,0,20,6],[21,0,21,6],[22,0,22,6],[23,0,23,6],[24,0,24,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["惠州市江北污水处理厂二期工程项目施工钢管采购项目询价报价表"]
["序号","材料名称","规格型号或指标","技术参数","防腐要求","单位","报价（元）","备注"]
[1,"焊接钢管","φ48.3×3.6","Q235B","St3级","m"]
[2,"焊接钢管","D219×6","Q235B","St3级","m"]
[3,"焊接钢管","D530×8","Q235B","St3级","m"]
[4,"焊接钢管","D630×8","Q235B","St3级","m"]
[5,"焊接钢管","D920×10","Q235B","St3级","m"]
[6,"焊接钢管","D1020×10","Q235B","St3级","m"]
[7,"焊接钢管","D1420×12","Q235B","St3级","m"]
[8,"焊接钢管","D1620×14","Q235B","St3级","m"]
[9,"焊接钢管","D1520*16","Q235B","St3级","m"]
[10,"焊接钢管","D1820×16","Q235B","St3级","m"]
[11,"镀锌钢管","SC20","壁厚不少于1.5mm",null,"m"]
[12,"镀锌钢管","SC32","壁厚不少于1.5mm",null,"m"]
[13,"镀锌钢管","DN50","普通型，符合GB3091-2015，实验压力不小于1.0MPa",null,"m"]
[14,"镀锌钢管","SC100","壁厚不少于1.5mm",null,"m"]
[15,"镀锌钢管","DN150","普通型，符合GB3091-2015，实验压力不小于1.0MPa",null,"m"]
[16,"不锈钢管","D820×6","SS304",null,"m"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]