{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["预制井、井盖"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"预制井、井盖","index":0,"n_rows":172,"n_cols":9,"rows_kept":172,"merged":[[0,0,0,2],[1,0,1,7],[2,1,2,2],[3,1,24,1],[25,1,47,1],[48,1,70,1],[71,1,93,1],[94,1,115,1],[116,1,138,1],[139,1,159,1],[160,1,160,2],[160,4,165,4],[161,1,161,2],[162,1,162,2],[163,1,163,2],[164,1,164,2],[165,1,165,2],[166,0,166,7],[167,0,167,6],[168,0,168,6],[169,0,169,6],[170,0,170,6],[171,0,171,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["雨水管网建设项目雨污水预制井、球墨铸铁井盖采购项目询价报价表"]
["序号","材料名称",null,"规格型号或指标","技术参数（详见国家建筑标准设计图集：20S515）","单位","报价（元）","备注"]
[1,"雨水井","沉泥井",1000,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.83m"]
[2,null,"沉泥井",1000,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.84m"]
[3,null,"沉泥井",1000,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.85m"]
[4,null,"沉泥井",1000,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.86m"]
[5,null,"沉泥井",1000,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=2.60m"]
[6,null,"沉泥井",1000,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=2.70m"]
[7,null,"沉泥井",1000,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=2.80m"]
[8,null,"沉泥井",1000,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=2.90m"]
[9,null,"沉泥井",1000,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=3.00m"]
[10,null,"沉泥井",1250,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.86m"]
[11,null,"沉泥井",1250,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.87m"]
[12,null,"沉泥井",1250,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.88m"]
[13,null,"沉泥井",1250,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=3.00m"]
[14,null,"沉泥井",1250,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=3.10m"]
[15,null,"沉泥井",1250,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=3.50m"]
[16,null,"沉泥井",1500,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.88m"]
[17,null,"沉泥井",1500,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.89m"]
[18,null,"沉泥井",1500,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.90m"]
[19,null,"沉泥井",1500,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=3.20m"]
[20,null,"沉泥井",1500,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=3.30m"]
[21,null,"沉泥井",1500,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=3.40m"]
[22,null,"沉泥井",1500,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=3.50m"]
[23,"雨水井","沉泥井",1800,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.90m"]
[24,null,"沉泥井",1800,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.91m"]
[25,null,"沉泥井","1700*1100","20S515,页39","座",null,"钢筋砼 H=1.92m"]
[26,null,"沉泥井","2000*1700","20S515,页80","座",null,"钢筋砼 H=1.90m"]
[27,null,"沉泥井","2100*1800","20S515,页122","座",null,"钢筋砼 H=1.92m"]
[28,null,"沉泥井","2400*2100","20S515,页80","座",null,"钢筋砼 H=1.92m"]
[29,null,"检查井",700,"20S515,页21","座",null,"钢筋砼","圆形砖砌"]
[30,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 L=0.27m"]
[31,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 L=0.36m"]
[32,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 L=0.72m"]
[33,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 L=1.44m"]
[34,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 L=1.80m"]
[35,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 H=2.00m"]
[36,null,"检查井",800,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 L=0.27m"]
[37,null,"检查井",800,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 L=0.36m"]
[38,null,"检查井",800,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 L=0.72m"]
[39,null,"检查井",800,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 L=1.44m"]
[40,null,"检查井",800,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 L=1.80m"]
[41,null,"检查井",800,"20S515,页331","座",null,"钢筋砼 H=2.00m"]
[42,null,"检查井",1000,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.83m"]
[43,null,"检查井",1000,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.84m"]
[44,null,"检查井",1000,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.85m"]
[45,null,"检查井",1000,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.86m"]
[46,"雨水井","检查井",1000,"20S515,页29\n设沉泥槽","座",null,"钢筋砼 H=2.50m"]
[47,null,"检查井",1250,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.86m"]
[48,null,"检查井",1250,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.87m"]
[49,null,"检查井",1250,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.88m"]
[50,null,"检查井",1250,"20S515,页29\n设沉泥槽","座",null,"钢筋砼 H=2.50m"]
[51,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.03m"]
[52,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.13m"]
[53,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.24m"]
[54,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.35m"]
[55,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.46m"]
[56,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.5m"]
[57,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=3.0m"]
[58,null,"检查井",1250,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.46m"]
[59,null,"检查井",1250,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.5m"]
[60,null,"检查井",1250,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.57m"]
[61,null,"检查井",1250,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.68m"]
[62,null,"检查井",1250,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=3.0m"]
[63,null,"检查井",1500,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.5m"]
[64,null,"检查井",1500,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.68m"]
[65,null,"检查井",1500,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.79m"]
[66,null,"检查井",1500,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.90m"]
[67,null,"检查井",1500,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=3.0m"]
[68,null,"检查井",1800,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.5m"]
[69,"雨水井","检查井",1800,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.90m"]
[70,null,"检查井",1800,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=3.01m"]
[71,null,"检查井","A=1400","20S515,页188","座",null,"钢筋砼 H=1.90m"]
[72,null,"检查井","A=1700","20S515,页188","座",null,"钢筋砼 H=1.92m"]
[73,null,"检查井","A=2400","20S515,页188","座",null,"钢筋砼 H=2.41m"]
[74,null,"检查井",1500,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.88m"]
[75,null,"检查井",1500,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.89m"]
[76,null,"检查井",1500,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.90m"]
[77,null,"检查井",1500,"20S515,页29\n设沉泥槽","座",null,"钢筋砼 H=2.50m"]
[78,null,"检查井",1800,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.90m"]
[79,null,"检查井",1800,"20S515,页29","座",null,"钢筋砼 H=1.91m"]
[80,null,"检查井",1800,"20S515,页29\n设沉泥槽","座",null,"钢筋砼 H=2.50m"]
[81,null,"检查井","1200*1100","20S515,页39","座",null,"钢筋砼 H=2.50m"]
[82,null,"检查井","1400*1100","20S515,页39","座",null,"钢筋砼 H=2.50m"]
[83,null,"检查井","1700*1100","20S515,页39","座",null,"钢筋砼 H=2.50m"]
[84,null,"检查井","1700*1100","20S515,页39带沉泥槽","座",null,"钢筋砼 H=3.0m"]
[85,null,"检查井","1700*1500","20S515,页122","座",null,"钢筋砼 H=1.90m"]
[86,null,"检查井","1700*1500","20S515,页259","座",null,"钢筋砼 H=4.16m（Hc按3m算）"]
[87,null,"检查井","1700*1700","20S515,页59","座",null,"钢筋砼 H=2.50m"]
[88,null,"检查井","1900*1100","20S515,页39","座",null,"钢筋砼 H=2.50m"]
[89,null,"检查井","1900*1100","20S515,页39\n设沉泥槽","座",null,"钢筋砼 H=3.00m"]
[90,null,"检查井","2000*1500","20S515,页143","座",null,"钢筋砼 H=1.90m"]
[91,null,"检查井","2000*1700","20S515,页80","座",null,"钢筋砼 H=1.90m"]
[92,"雨水井","检查井","2200*1100","20S515,页39","座",null,"钢筋砼 H=2.17m"]
[93,null,"检查井","2200*1100","20S515,页39带沉泥槽","座",null,"钢筋砼 H=2.50m"]
[94,null,"检查井","2100*1800","20S515,页122","座",null,"钢筋砼 H=1.92m"]
[95,null,"检查井","2100*1100","20S515,页259","座",null,"钢筋砼 H=4.16m（Hc按3m算）"]
[96,null,"检查井","2100*1100","20S515,页261","座",null,"钢筋砼 H=4.16m（Hc按3m算）"]
[97,null,"检查井","2100*1800","20S515,页122","座",null,"钢筋砼 H=1.92m"]
[98,null,"检查井","2100*2100","20S515,页59","座",null,"钢筋砼 H=1.92m"]
[99,null,"检查井","2400*2000","20S515,页122","座",null,"钢筋砼 H=1.94m"]
[100,null,"检查井","2400*2100","20S515,页80","座",null,"钢筋砼 H=1.92m"]
[101,null,"检查井","2400*1100","20S515,页39","座",null,"钢筋砼 H=2.41m"]
[102,null,"检查井","2400*1100","20S515,页39设沉泥槽","座",null,"钢筋砼 H=3.00m"]
[103,null,"检查井","2400*1800","20S515,页143","座",null,"钢筋砼 H=2.5m"]
[104,null,"检查井","2400*2400","20S515,页59","座",null,"钢筋砼 H=2.5m"]
[105,null,"检查井","2600*1100","20S515,页37","座",null,"钢筋砼 H=2.75m"]
[106,null,"检查井","2600*1100","20S515,页39","座",null,"钢筋砼 H=2.75m"]
[107,null,"检查井","2600*1100","20S515,页39设沉泥槽","座",null,"钢筋砼 H=3.00m"]
[108,null,"检查井","2700*2300","20S515,页122","座",null,"钢筋砼 H=2.17m"]
[109,null,"检查井","2700*2700","20S515,页59","座",null,"钢筋砼 H=3.00m"]
[110,null,"检查井","3000*2500","20S515,页122","座",null,"钢筋砼 H=2.41m"]
[111,null,"检查井","3300*2800","20S515,页122","座",null,"钢筋砼 H=2.75m"]
[112,null,"检查井","4000*2800","20S515,页143","座",null,"钢筋砼 H=2.75m"]
[113,null,"检查井","4400*3100","20S515,页143","座",null,"钢筋砼 H=2.99m"]
[114,"污水井","沉泥井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.03m"]
[115,null,"沉泥井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.13m"]
[116,null,"沉泥井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.24m"]
[117,null,"沉泥井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.35m"]
[118,null,"沉泥井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.46m"]
[119,null,"沉泥井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=3.00m"]
[120,null,"沉泥井",1000,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=2.60m"]
[121,null,"沉泥井",1000,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=2.70m"]
[122,null,"沉泥井",1000,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=2.80m"]
[123,null,"沉泥井",1000,"20S515,页313","座",null,"钢筋砼 H=2.90m"]
[124,null,"检查井","700*700","20S515,页328","座",null,"钢筋砼 H1=1.00m"]
[125,null,"检查井","700*700","20S515,页328","座",null,"钢筋砼 H1=1.50m"]
[126,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"检查井井筒 L=0.27m"]
[127,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"检查井井筒 L=0.36m"]
[128,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"检查井井筒 L=0.72m"]
[129,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"检查井井筒 L=1.44m"]
[130,null,"检查井",700,"20S515,页331","座",null,"检查井井筒 L=1.80m"]
[131,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.03m"]
[132,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.13m"]
[133,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.24m"]
[134,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.35m"]
[135,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.46m"]
[136,null,"检查井",1000,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=3.0m"]
[137,"污水井","检查井",1250,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.46m"]
[138,null,"检查井",1250,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.57m"]
[139,null,"检查井",1250,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.68m"]
[140,null,"检查井",1250,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=3.0m"]
[141,null,"检查井",1500,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.68m"]
[142,null,"检查井",1500,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.79m"]
[143,null,"检查井",1500,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.90m"]
[144,null,"检查井",1800,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=2.90m"]
[145,null,"检查井",1800,"20S515,页30","座",null,"钢筋砼 H=3.01m"]
[146,null,"检查井","600*600","20S515,页326","座",null,"钢筋砼 H1=1.0m"]
[147,null,"检查井","600*600","20S515,页326","座",null,"钢筋砼 H1=1.50m"]
[148,null,"检查井","500*500","20S515,页324","座",null,"钢筋砼 H1=1.00m"]
[149,null,"检查井","500*500","20S515,页324","座",null,"钢筋砼 H1=1.50m"]
[150,null,"检查井","1400*1100","20S515,页43","座",null,"钢筋砼 H=2.90m"]
[151,null,"检查井","2400*1100","20S515,页43","座",null,"钢筋砼 H=3.78m"]
[152,null,"检查井","A=1400","20S515,页196","座",null,"钢筋砼 H=2.90m"]
[153,null,"检查井","2600*1600","20S515,页263","座",null,"钢筋砼 H=5.56m（Hc按3m算）"]
[154,null,"接户井","500*500","20S515,页324","座",null,"钢筋砼 H1=1.00m"]
[155,null,"接户井","500*500","20S515,页324","座",null,"钢筋砼 H1=1.50m"]
[156,null,"接户井","600*600","20S515,页326","座",null,"钢筋砼 H1=1.00m"]
[157,null,"接户井","600*600","20S515,页326","座",null,"钢筋砼 H1=1.50m"]
[158,"球墨铸铁井盖连支座（含配套防坠网）",null,"重型φ700\nD400","检查井井盖所用的球墨铸铁应符合《球墨铸铁件》（GB/T1348-2019）的规定。","套"]
[159,"球墨铸铁井盖连支座（含配套防坠网）",null,"轻型φ700\nC250",null,"套"]
[160,"球墨铸铁井盖连支座（含配套防坠网）",null,"重型φ600\nD400",null,"套"]
[161,"球墨铸铁井盖连支座（含配套防坠网）",null,"轻型φ600\nC250",null,"套"]
[162,"球墨铸铁井盖连支座（含配套防坠网）",null,"重型φ500\nD400",null,"套"]
[163,"球墨铸铁井盖连支座（含配套防坠网）",null,"轻型φ500\nC250",null,"套"]
["注：单价包含材料费（包含配套材料、辅助材料等，如钢管现场焊接施工所需的防腐材料）、人工费、机械费、制作费、试验检测费、包装费、运杂费（包括装卸车费）、培训费、保险费、缺陷修复费、综合管理费、技术资料费、风险费、利润、各种税费、政策性文件规定费用等一切费用，即货物到达交货地点所发生的一切费用；数量以采购人实际采购数量为准，送货量月结80%，当年结算至97%，质量保证金3%完工一年后付清，具体以签订的合同条款为准。"]
["供应商名称："]
["供应商地址："]
["联系人："]
["联系电话："]
["日    期："]